<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Rev2.0</text>
<text>12-3-18</text>
<text>12v</text>
<text>GND</text>
<text>DreamPSU</text>
<wire x1="-0.5" y1="2" x2="2" y2="-1" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="-1" x2="45" y2="-1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="-1" x2="47.5" y2="1.5" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="47.5" y1="1.5" x2="47.5" y2="40" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="47.5" y1="40" x2="45" y2="42.5" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45" y1="42.5" x2="2" y2="42.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="42.5" x2="-0.5" y2="40.5" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.5" y1="40.5" x2="-0.5" y2="2" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="2.44" y="14.985" drill="3.4"/>
<text>RetroPSU.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DreamPSURev1-94">
<description>Generated from &lt;b&gt;DreamPSURev1-94.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
</packages>
</library>
<library name="DreamPSURev1-9">
<description>Generated from &lt;b&gt;DreamPSURev1-9.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-replace2.ulp</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="10X02MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
<package name="09-62-3062">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DREAMPSU">
</package>
<package name="R-PDSO-G14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SaturnPSU_1.5">
<description>Generated from &lt;b&gt;SaturnPSU_1.3.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="PA4341.252NLT">
</package>
<package name="640445-2_3.96MM-2PIN-HEADER">
</package>
<package name="1-1123724-2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C11" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="10pF"/>
<element name="C14" library="DreamPSURev1-9" package="C0805" value="22uF"/>
<element name="C12" library="DreamPSURev1-9" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C13" library="DreamPSURev1-9" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C16" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="1uF"/>
<element name="C17" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="8.2nF"/>
<element name="C10" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="100nF"/>
<element name="JP1" library="DreamPSURev1-9" package="09-62-3062" value="09-48-3064"/>
<element name="J1" library="DreamPSURev1-9" package="10X02MTA" value="5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="100k"/>
<element name="R8" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="22.1k"/>
<element name="R6" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="73.2k"/>
<element name="R5" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="10.2k"/>
<element name="JP2" library="SaturnPSU_1.5" package="1-1123724-2" value="DC-PWRSW"/>
<element name="U3" library="DreamPSURev1-9" package="R-PDSO-G14" value="TPS54525PWPR">
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.ti.com/product/tps54225"/>
<attribute name="FREQUENCY" value="700000.0"/>
<attribute name="IMAX" value="2.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS54225PWP"/>
<attribute name="MKTG_PACKAGE" value="R-PDSO-G14"/>
<attribute name="NSID" value="TPS54225PWPR"/>
<attribute name="PACKAGE" value="R-PDSO-G14"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="J2" library="DreamPSURev1-9" package="10X02MTA" value="12V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="DreamPSURev1-9" package="B1,27" value="TPSQB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="DreamPSURev1-9" package="B1,27" value="TPSQB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C15" library="DreamPSURev1-9" package="C0805" value="22uF"/>
<element name="L1" library="SaturnPSU_1.5" package="PA4341.252NLT" value="2.5uH"/>
<element name="U1" library="DreamPSURev1-9" package="R-PDSO-G14" value="TPS54525PWPR">
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.ti.com/product/tps54225"/>
<attribute name="FREQUENCY" value="700000.0"/>
<attribute name="IMAX" value="2.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS54225PWP"/>
<attribute name="MKTG_PACKAGE" value="R-PDSO-G14"/>
<attribute name="NSID" value="TPS54225PWPR"/>
<attribute name="PACKAGE" value="R-PDSO-G14"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="R4" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="22.1k"/>
<element name="R2" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="124k"/>
<element name="R1" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="10.2k"/>
<element name="R3" library="DreamPSURev1-9" package="R0603" value="100k"/>
<element name="C3" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="10pF"/>
<element name="C6" library="DreamPSURev1-9" package="C0805" value="22uF"/>
<element name="C4" library="DreamPSURev1-9" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C5" library="DreamPSURev1-9" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C8" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="1uF"/>
<element name="C9" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="8.2nF"/>
<element name="C2" library="DreamPSURev1-9" package="C0603" value="100nF"/>
<element name="TP1" library="DreamPSURev1-9" package="B1,27" value="TPSQB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C7" library="DreamPSURev1-9" package="C0805" value="22uF"/>
<element name="C1" library="DreamPSURev1-9" package="C0805" value="22uF"/>
<element name="JP3" library="SaturnPSU_1.5" package="640445-2_3.96MM-2PIN-HEADER" value="640445-2_3.96MM-2PIN-HEADER"/>
<element name="TP2" library="DreamPSURev1-9" package="B1,27" value="TPSQB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP5" library="DreamPSURev1-9" package="B1,27" value="TPSQB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="U$3" library="DreamPSURev1-9" package="DREAMPSU" value="DREAMPSU"/>
<element name="J3" library="DreamPSURev1-9" package="10X02MTA" value="5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="DreamPSURev1-9" package="10X02MTA" value="12V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="SaturnPSU_1.5" package="PA4341.252NLT" value="2.5uH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="18">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="GND@0"/>
<contactref element="JP1" pad="GND@2"/>
<contactref element="JP1" pad="GND@1"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="J3" pad="GND"/>
<contactref element="J4" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="VCC"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="JP1" pad="12V"/>
<contactref element="J2" pad="POWER"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="J4" pad="POWER"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="5V"/>
<contactref element="J1" pad="POWER"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="POWER"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3V3"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="JP2" pad="12VIN"/>
<contactref element="JP3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
