<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="79.502" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="79.502" x2="0" y2="79.502" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="79.502" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.3053" y="4.2545" drill="3.175"/>
<hole x="4.3053" y="75.2475" drill="3.175"/>
<hole x="46.4947" y="75.2475" drill="3.175"/>
<hole x="46.4947" y="4.2545" drill="3.175"/>
<text>Nanomotion Control Box</text>
<text>J001404REVA</text>
<text>Direction</text>
<text>Move</text>
<text>Speed</text>
<text>12V DC, 1.5A</text>
<text>GND</text>
<text>(opt)</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>12V</text>
<text>GND</text>
<text>VIN+</text>
<text>VIN-</text>
<text>EN</text>
<text>1</text>
<text>ORG</text>
<text>RED</text>
<text>GRN</text>
<text>BLK</text>
<text>YEL</text>
<text>VIO</text>
<text>GRY</text>
<text>(nu)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="STEVES">
<packages>
<package name="1206S">
</package>
<package name="SWITCH_320E">
</package>
<package name="HEADER-0.1-RA-SM">
</package>
<package name="SWITCH_DPDT_NKK_B22AB">
</package>
<package name="CONN-3_CUI_PJ-036AH-SMT">
</package>
<package name="PAD_0.125">
</package>
<package name="TRIMPOT_3214G">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STEVES_BU">
<packages>
<package name="LOGO_JANELIA_2014">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="STEVES" package="1206S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="STEVES" package="SWITCH_320E" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="STEVES" package="HEADER-0.1-RA-SM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="STEVES" package="SWITCH_DPDT_NKK_B22AB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="STEVES" package="CONN-3_CUI_PJ-036AH-SMT" value=""/>
<element name="P1" library="STEVES" package="PAD_0.125" value=""/>
<element name="R1" library="STEVES" package="TRIMPOT_3214G" value=""/>
<element name="U$1" library="STEVES_BU" package="LOGO_JANELIA_2014" value="JFRC-LOGOLOGO_JANELIA_2014"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$8"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="P1" pad="P$1"/>
<contactref element="S2" pad="P$1"/>
<contactref element="S2" pad="P$6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="P$3"/>
<contactref element="S2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S2" pad="P$5"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S2" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
