<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="93.98" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.98" y1="0" x2="93.98" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.98" y1="55.88" x2="10.16" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="46.99" x2="0" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="8.89" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="55.88" x2="10.16" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="8.89" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="91.44" y="47.498" drill="2.8"/>
<hole x="91.44" y="8.382" drill="2.8"/>
<hole x="5.842" y="27.94" drill="2.8"/>
<hole x="60.96" y="45.72" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SmartTalk">
<packages>
<package name="RAC06-05SCW">
</package>
<package name="AC-TB1">
</package>
<package name="MICRO-SD-ADAFRUIT-254">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_Series_Board_v1.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.1_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ninja">
<packages>
<package name="EMIC2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Teensy_3_Series_Board_v1.0" package="TEENSY_3.1_BASIC" value="TEENSY_3.1_BASIC"/>
<element name="U$3" library="Ninja" package="EMIC2" value="EMIC2"/>
<element name="U$5" library="SmartTalk" package="RAC06-05SCW" value="RAC06-05SCW"/>
<element name="U$6" library="SmartTalk" package="AC-TB1" value="AC-TB1"/>
<element name="U$7" library="SmartTalk" package="AC-TB1" value="AC-TB1"/>
<element name="U$8" library="SmartTalk" package="MICRO-SD-ADAFRUIT-254" value="MICRO-SD-ADAFRUIT-254"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X07" value="SPLIT2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="SIN"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="SOUT"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="VAC_N"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="VAC_L"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$8" pad="CLK"/>
<contactref element="U$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$8" pad="DO"/>
<contactref element="U$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$8" pad="DI"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$8" pad="CS"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$3" pad="5V"/>
<contactref element="U$5" pad="VOUT"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
<contactref element="U$8" pad="5V"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="0"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="SP-"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$3" pad="SP+"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
