<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="82.55" y1="38.1" x2="79.7814" y2="40.64" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="82.55" y1="38.1" x2="114.3" y2="38.1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="40.64" x2="114.3" y2="38.1" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="116.84" y1="40.64" x2="116.84" y2="60.96" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="60.96" x2="114.1222" y2="63.5" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="114.1222" y1="63.5" x2="83.82" y2="63.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="63.5" x2="82.55" y2="63.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="79.7814" y1="60.96" x2="82.55" y2="63.5" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="79.7814" y1="60.96" x2="79.7814" y2="40.64" width="0.4064" layer="20"/>
<text>LOGO</text>
<text>SW</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>NZXT.</text>
<text>LOGO</text>
<text>+</text>
<text>H440</text>
<text>NZXT.</text>
<text>H440</text>
<text>47R</text>
<text>47R</text>
<text>HJ8808-02B</text>
<text>HJ440</text>
<text>10-6-2017</text>
<text>I/O</text>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-02">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EDG-01">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="E$2" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="47R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="47R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="X1" library="con-garry" package="332-02" value="332-02"/>
<element name="X2" library="con-garry" package="332-02" value="332-02"/>
<element name="X3" library="con-garry" package="332-02" value="332-02"/>
<element name="LOGO" library="special" package="EDG-01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V-IN" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="THREE">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="LOGO" pad="2"/>
<contactref element="5V-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="55">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LOGO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FOUR">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TWO">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FIVE">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="5V-IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="88">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
