<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="10.16" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="12.7" y="5.08" drill="3.175"/>
<text>FYW 2021</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-103-08-G-D-RA">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="TSW-103-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led_rgb">
<packages>
<package name="LED5MMRGB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IN" library="con-samtec" package="TSW-103-08-G-D-RA" value="TSW-103-08-G-D-RA">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-103-08-G-D-RA"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERVO" library="con-samtec" package="TSW-103-XX-G-S" value="TSW-103-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-103-07-G-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="led_rgb" package="LED5MMRGB" value="5MMRGBLED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PWM">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IN" pad="3"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IN" pad="5"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="IN" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="IN" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
