<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="82.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="0" x2="82.55" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="76.2" x2="0" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>IN</text>
<text>GND</text>
<text>TWEET</text>
<text>WOOF</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>VIN</text>
<text>ACTIVE CROSSOVER</text>
<text>9/2017</text>
<text>AUDIO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CalvinENGR181">
<packages>
<package name="C050-024X044">
</package>
<package name="0207/10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Caleb-IC">
<packages>
<package name="DIL08">
</package>
<package name="TO92AC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Caleb-RCL">
<packages>
<package name="DO-41">
</package>
<package name="CT6EP">
</package>
<package name="07D180K">
</package>
<package name="E5-10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Caleb-Connectors">
<packages>
<package name="CON500">
</package>
<package name="CON500-2POS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Caleb-IC" package="DIL08" value="LM833">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Caleb-IC" package="DIL08" value="LM833">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Caleb-IC" package="DIL08" value="LM833">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="Caleb-IC" package="TO92AC" value="7805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Caleb-RCL" package="DO-41" value="SB130">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Caleb-RCL" package="DO-41" value="SB130">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Caleb-Connectors" package="CON500" value="WOOF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Caleb-RCL" package="CT6EP" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOV" library="Caleb-RCL" package="07D180K" value="18V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Caleb-Connectors" package="CON500-2POS" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="15n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Caleb-RCL" package="CT6EP" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="3.3u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="3.3u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="15n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="CalvinENGR181" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="15n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Caleb-IC" package="DIL08" value="LM833">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Caleb-RCL" package="CT6EP" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Caleb-Connectors" package="CON500-2POS" value="SIGNAL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="3.3u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="CalvinENGR181" package="C050-024X044" value="3.3u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Caleb-RCL" package="E5-10" value="220u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="Caleb-Connectors" package="CON500-2POS" value="AUX PWR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="MOV" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VGND">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="HP1">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP1">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R11" pad="P$3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WSIG">
<contactref element="R12" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TSIG">
<contactref element="R11" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HP">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="MOV" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
