<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.6275" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.6275" y1="0" x2="40.6275" y2="12.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.6275" y1="12.69" x2="0" y2="12.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="MLF32">
<description>&lt;B&gt;MLF 32&lt;/B&gt;&lt;P&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="MLF32" value="ATMEGA328P-MLF32"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="QFN18">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="QFN19">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="QFN22">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="QFN20">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="QFN12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="QFN13">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="QFN14">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="QFN7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="QFN8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="QFN11">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="QFN10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="QFN9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QFN2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="QFN1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QFN32">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="QFN31">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="QFN30">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="QFN28">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="QFN27">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="QFN26">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="QFN25">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QFN24">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="QFN23">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
