<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.5" y1="1" x2="81.5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.5" y1="1" x2="81.5" y2="51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.5" y1="51" x2="-0.5" y2="51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.5" y1="51" x2="-0.5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<text>Octanis 1 v1.0</text>
<text>octanis.org</text>
<text>HMC5883L</text>
<text>5V_GND_BAT_GND</text>
<hole x="70" y="33" drill="3"/>
<text>BAT V_mot V_ext</text>
<text>GND 3V3</text>
<text>TE MISO</text>
<text>CLK MOSI</text>
<text>A1 AGND</text>
<text>A8  A9</text>
<text>5V </text>
<text>3V3</text>
<text>BAT  V_mot  5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<hole x="21" y="12" drill="3"/>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>mainboard</text>
<text>GND 3V3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="A/3216-18R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DRV8834">
<packages>
<package name="SON50P200X300X80-13N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microcrystal">
<packages>
<package name="MS3V-T1R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BertaLib">
<packages>
<package name="SOIC_8-LEAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Octanis1">
<packages>
<package name="MAX6001">
</package>
<package name="RN2483">
</package>
<package name="WEATHER_STRIP_DOCU">
</package>
<package name="BNO055_COORDINATES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bosch-bme280">
<description>Combined humidity and pressure sensor</description>
<packages>
<package name="BME280">
<description>2.5 mm x 2.5 mm x 0.93 mm metal lid LGA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MSP-EXP432">
<packages>
<package name="PZ100">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Murata">
<packages>
<package name="0806">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Headerlibrary">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X7SMD">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lpatiny">
<packages>
<package name="STAR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BNO055">
<packages>
<package name="BNO055">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FC-12M">
<description>&lt;b&gt;kHz RANGE CRYSTAL UNIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LOW PROFILE SMD&lt;b&gt;
Source: Epson Toyocom FC-12M.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP06R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP15R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Octanis1_EPS">
<packages>
<package name="SC70-6">
<description>&lt;b&gt;6-Lead Thin Shrink Small Outline Transistor Package SC70&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4853-1_4853-2_4853-3.pdf</description>
</package>
<package name="4PADS_RESISTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="1X02-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="2X06SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sma_end_launch">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S-PDSO-N10">
<description>&lt;b&gt;QFN 10&lt;/b&gt; 3 x 3 mm&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61200.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductor-coilcraft">
<description>&lt;b&gt;Coilcraft SMD Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;
Modified: by Eugene Sadovoi evgeni@eniks.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LPS3015">
<description>LPS3015 Series</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="A/3216-18R" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="BAT-ok">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="DRV8834" package="SON50P200X300X80-13N" value="DRV8836DSSR">
<attribute name="PACKAGE" value="SON-12"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="94T6066"/>
<attribute name="MPN" value="DRV8836DSSR "/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2115236 "/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U12" library="DRV8834" package="SON50P200X300X80-13N" value="DRV8836DSSR">
<attribute name="PACKAGE" value="SON-12"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="94T6066"/>
<attribute name="MPN" value="DRV8836DSSR "/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2115236 "/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="DRV8834" package="SON50P200X300X80-13N" value="DRV8836DSSR">
<attribute name="PACKAGE" value="SON-12"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="94T6066"/>
<attribute name="MPN" value="DRV8836DSSR "/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2115236 "/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="DRV8834" package="SON50P200X300X80-13N" value="DRV8836DSSR">
<attribute name="PACKAGE" value="SON-12"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="94T6066"/>
<attribute name="MPN" value="DRV8836DSSR "/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2115236 "/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0402" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0402" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="microcrystal" package="MS3V-T1R" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="BertaLib" package="SOIC_8-LEAD" value="SST25VF064C">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3V" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="3V-ok">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="LED0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="LED1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VMOT_SEL" library="jumper" package="SJ_2" value="3V3  V_Motor  5V"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="bosch-bme280" package="BME280" value="BME280">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="MSP-EXP432" package="PZ100" value="MSP432">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="Murata" package="0806" value="4.7uH">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="A/3216-18R" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0402" value="91k 0.1% ±25 ppm/°C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="lpatiny" package="STAR" value="STARGND"/>
<element name="IC1" library="BNO055" package="BNO055" value="BNO055A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="FC-12M" value="32.768kHz">
<attribute name="URL" value="http://www.mouser.ch/ProductDetail/ECS/ECS-327-125-12-TR/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9adKxTNdvE4KvM1b8HDkgjuY%3d"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="120n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5_J" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="L1"/>
</element>
<element name="SPI" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIGITAL_IO1" library="pinhead" package="2X11" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLP" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="Octanis1_EPS" package="SC70-6" value="INA210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS1" library="Octanis1_EPS" package="4PADS_RESISTOR" value="0.05R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="Octanis1_EPS" package="SC70-6" value="INA210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS2" library="Octanis1_EPS" package="4PADS_RESISTOR" value="0.05R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="Octanis1_EPS" package="SC70-6" value="INA210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS3" library="Octanis1_EPS" package="4PADS_RESISTOR" value="0.05R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U10" library="Octanis1_EPS" package="SC70-6" value="INA210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS4" library="Octanis1_EPS" package="4PADS_RESISTOR" value="0.05R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M5/M6" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M7/M8" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Octanis1" package="MAX6001" value="MAX6001SOT-23">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0603" value="6.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0603" value="6.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603" value="6.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603" value="6.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M3/M4" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1/M2" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX2/TX2" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX1/TX1" library="pinhead-2" package="1X04-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PROG" library="Headerlibrary" package="1X7SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U100" library="Octanis1" package="RN2483" value="RN2483"/>
<element name="VMOT_SEL100" library="jumper" package="SJ_2" value="3V3  V_Motor  5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Octanis1" package="WEATHER_STRIP_DOCU" value="WEATHER_STRIP_DOCU"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIGITAL_IO2" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_MOT1" library="pinhead-2" package="1X02-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_MOT2" library="pinhead-2" package="1X02-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="868MHZ" library="sma_end_launch" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="120n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD." library="testpad" package="TP06R" value="TPTP06R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD" library="testpad" package="TP06R" value="TPTP06R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="texas" package="S-PDSO-N10" value="TPS61201">
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0068"/>
<attribute name="MPN" value="TPS61201DRCT"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="inductor-coilcraft" package="LPS3015" value="LPS3015">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead-2" package="2X06SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="zetex" package="SOT-23" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="zetex" package="SOT-23" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5VEXT" library="Headerlibrary" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="zetex" package="SOT-23" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T4" library="zetex" package="SOT-23" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCCMOT" library="testpad" package="TP06R" value="TPTP06R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LORA_RST_N" library="testpad" package="TP15R" value="PTR1TP15R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="Octanis1" package="BNO055_COORDINATES" value="BNO055_COORDINATES"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="13"/>
<contactref element="U11" pad="6"/>
<contactref element="U12" pad="13"/>
<contactref element="U12" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="VSS"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="72"/>
<contactref element="U2" pad="82"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="P3"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="DGND"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="LED5_J" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="2"/>
<contactref element="PROG" pad="1"/>
<contactref element="RX2/TX2" pad="1"/>
<contactref element="RX1/TX1" pad="1"/>
<contactref element="U100" pad="P$21"/>
<contactref element="U100" pad="P$22"/>
<contactref element="U100" pad="P$24"/>
<contactref element="U100" pad="P$27"/>
<contactref element="U100" pad="P$26"/>
<contactref element="U100" pad="P$20"/>
<contactref element="U100" pad="P$11"/>
<contactref element="U100" pad="P$8"/>
<contactref element="U100" pad="P$1"/>
<contactref element="U100" pad="P$28"/>
<contactref element="U100" pad="P$33"/>
<contactref element="U100" pad="P$41"/>
<contactref element="U100" pad="P$47"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="22"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="V_MOT1" pad="1"/>
<contactref element="V_MOT2" pad="1"/>
<contactref element="868MHZ" pad="GND@3"/>
<contactref element="868MHZ" pad="GND@4"/>
<contactref element="868MHZ" pad="GND@1"/>
<contactref element="868MHZ" pad="GND@2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="PP"/>
<contactref element="U1" pad="PP@1"/>
<contactref element="U1" pad="PP@2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="SPI_EXTSLAVE_TE">
<contactref element="U2" pad="76"/>
<contactref element="SPI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="RX2/TX2" pad="4"/>
<contactref element="VMOT_SEL100" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PG">
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="BAT" pad="C"/>
</signal>
<signal name="M1IN1">
<contactref element="U11" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="52"/>
</signal>
<signal name="M2IN1">
<contactref element="U11" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="54"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="M1/M2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="M1/M2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="M1/M2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="M1/M2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="3V" pad="A"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="VDD"/>
<contactref element="U6" pad="RST/HOLD"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="73"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="WP"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="1"/>
<contactref element="PROG" pad="7"/>
<contactref element="RX1/TX1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U100" pad="P$12"/>
<contactref element="U100" pad="P$34"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="21"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="M1IN2">
<contactref element="U11" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="53"/>
</signal>
<signal name="M2IN2">
<contactref element="U11" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="55"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="M3/M4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U12" pad="3"/>
<contactref element="M3/M4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U12" pad="4"/>
<contactref element="M3/M4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U12" pad="5"/>
<contactref element="M3/M4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="M7/M8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M3IN1">
<contactref element="U12" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="56"/>
</signal>
<signal name="M3IN2">
<contactref element="U12" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="57"/>
</signal>
<signal name="M4IN1">
<contactref element="U12" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="58"/>
</signal>
<signal name="M4IN2">
<contactref element="U12" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="59"/>
</signal>
<signal name="M5IN1">
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="M5IN2">
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="M6IN1">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="M6IN2">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="M7IN1">
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="M7IN2">
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="M8IN1">
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="M8IN2">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$63">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="45"/>
<contactref element="U2" pad="87"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="U6" pad="SCK"/>
<contactref element="U2" pad="77"/>
<contactref element="SPI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="U6" pad="SO"/>
<contactref element="U2" pad="79"/>
<contactref element="SPI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPI_FLASH_CS">
<contactref element="U6" pad="CE"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="69"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="3V" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="V_MOTOR">
<contactref element="U11" pad="1"/>
<contactref element="VMOT_SEL" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RFGND">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="M1234SLEEP">
<contactref element="U11" pad="12"/>
<contactref element="U11" pad="11"/>
<contactref element="U12" pad="11"/>
<contactref element="U12" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="51"/>
</signal>
<signal name="M5678SLEEP">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="33"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="VCCMOT" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="U6" pad="SI"/>
<contactref element="U2" pad="78"/>
<contactref element="SPI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="41"/>
<contactref element="Q2" pad="P2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="Q2" pad="P1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U2" pad="44"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="43"/>
<contactref element="U2" pad="84"/>
<contactref element="U2" pad="40"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AGND"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U2" pad="68"/>
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U2" pad="67"/>
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U2" pad="66"/>
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U2" pad="65"/>
<contactref element="ANALOG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U2" pad="64"/>
<contactref element="ANALOG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U2" pad="62"/>
<contactref element="ANALOG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U2" pad="63"/>
<contactref element="ANALOG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="U2" pad="94"/>
<contactref element="PROG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="U2" pad="95"/>
<contactref element="PROG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A20UNF">
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A21UNF">
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A22UNF">
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="100"/>
</signal>
<signal name="TX2">
<contactref element="U2" pad="35"/>
<contactref element="RX2/TX2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX2">
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="RX2/TX2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="PROG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="PROG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX3">
<contactref element="U2" pad="98"/>
<contactref element="U100" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="TX3">
<contactref element="U2" pad="99"/>
<contactref element="U100" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="LED5_J" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ACCEL_INT">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ACCEL_N_RST">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="TP"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ACCEL_N_BOOTLD">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="BLP" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A23UNF">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U2" pad="61"/>
<contactref element="ANALOG" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U2" pad="60"/>
<contactref element="ANALOG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V_MOTOR2">
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="VMOT_SEL100" pad="2"/>
<contactref element="V_MOT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EXT_LIGHTNING_INT">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="P1.0">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P10.2">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P9.5">
<contactref element="U2" pad="97"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PJ.2">
<contactref element="U2" pad="85"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PJ.3">
<contactref element="U2" pad="86"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PJ.4">
<contactref element="U2" pad="92"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PJ.5">
<contactref element="U2" pad="93"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P6.6">
<contactref element="U2" pad="80"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P6.7">
<contactref element="U2" pad="81"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P9.2">
<contactref element="U2" pad="74"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P9.3">
<contactref element="U2" pad="75"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P7.0">
<contactref element="U2" pad="88"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P7.1">
<contactref element="U2" pad="89"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P7.2">
<contactref element="U2" pad="90"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P7.3">
<contactref element="U2" pad="91"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RST_N">
<contactref element="U2" pad="83"/>
<contactref element="PROG" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="RS1" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="RS1" pad="V1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RS2" pad="V1"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RS2" pad="V2"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="RS3" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="RS3" pad="V1"/>
</signal>
<signal name="CURR_SENSE_EN">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="50"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="RS4" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="RS4" pad="V1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RS1" pad="I2"/>
<contactref element="M5/M6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M5OUT1">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="RS1" pad="I1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="M5/M6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="RS2" pad="I1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="RS2" pad="I2"/>
<contactref element="M5/M6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="M5/M6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="RS3" pad="I2"/>
<contactref element="M7/M8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="RS3" pad="I1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="RS4" pad="I1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="RS4" pad="I2"/>
<contactref element="M7/M8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="M7/M8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VREF_M">
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="U2" pad="49"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A23">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="46"/>
</signal>
<signal name="A21">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="48"/>
</signal>
<signal name="A22">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="RX1/TX1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="RX1/TX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P5.7">
<contactref element="U2" pad="71"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LORA_RST_N">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U100" pad="P$32"/>
<contactref element="U2" pad="96"/>
<contactref element="LORA_RST_N" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="ANT868">
<contactref element="U100" pad="P$23"/>
<contactref element="868MHZ" pad="P"/>
</signal>
<signal name="ANT433">
<contactref element="U100" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="3V3_MODULE2">
<contactref element="VMOT_SEL" pad="1"/>
<contactref element="VMOT_SEL100" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="BAT" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EXT_UV_EN">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P5.6">
<contactref element="U2" pad="70"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P2.1">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P2.4">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2.5">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2.6">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P2.7">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P10.4">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P10.5">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P7.4">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V_MOTOR_ALT">
<contactref element="VMOT_SEL" pad="3"/>
<contactref element="V_MOT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="MOD" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="MOD." pad="TP"/>
</signal>
<signal name="P8.0">
<contactref element="U2" pad="30"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P8.1">
<contactref element="U2" pad="31"/>
<contactref element="DIGITAL_IO2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V_EN">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="5VEXT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="9"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="DIGITAL_IO1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
