<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="46.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="0" x2="49.53" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.53" y1="2.54" x2="49.53" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="35.56" x2="46.99" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.99" y1="38.1" x2="2.54" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="38.1" x2="0" y2="35.56" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>PWR</text>
<text>GND</text>
<text>PWR</text>
<text>GND</text>
<text>METER ADJ</text>
<text>RANGE ADJ</text>
<text>METER</text>
<text>PWR</text>
<text>SINK</text>
<text>GATE</text>
<text>SENS</text>
<text>GND</text>
<text>POT</text>
<text>GND</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>Dummy
Load v1.0</text>
<text>Saint
Gimp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AXIAL-7.5MM">
</package>
<package name="CAPACITOR-5MM">
</package>
<package name="TRIM_POT">
</package>
<package name="1X01">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92-INLINE">
<description>0.1" pitch</description>
</package>
<package name="CAP-POL-2.5-6">
</package>
<package name="CAP-POL-2.5-5">
<description>Polarized capacitor, 5mm diameter, 2.54 grid</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="MOUNTING-HOLE-3.2MM">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="SaintGimp" package="DIP08" value="LM358">
<attribute name="PROD_ID" value="IC-09172"/>
</element>
<element name="R1" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1K"/>
<element name="R3" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="180K"/>
<element name="C1" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RV1" library="SaintGimp" package="1X03" value="5K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RV2" library="SaintGimp" package="TRIM_POT" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SaintGimp" package="TO92-INLINE" value="LP2950"/>
<element name="C4" library="SaintGimp" package="CAP-POL-2.5-6" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="SaintGimp" package="CAP-POL-2.5-5" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J9" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="68K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RV3" library="SaintGimp" package="TRIM_POT" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SaintGimp" package="LED5MM" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="470"/>
<element name="R5" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R7" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R11" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R12" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R13" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R14" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R15" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R16" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R17" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="R18" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1R"/>
<element name="U$1" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$2" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$3" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$4" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="RV1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="RV3" pad="3"/>
<contactref element="RV3" pad="1"/>
<contactref element="RV2" pad="3"/>
<contactref element="RV2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="R17" pad="P$2"/>
<contactref element="R13" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="P$2"/>
<contactref element="R12" pad="P$2"/>
<contactref element="R14" pad="P$2"/>
<contactref element="R15" pad="P$2"/>
<contactref element="R16" pad="P$2"/>
<contactref element="R11" pad="P$2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GATE">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RV1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="RV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="SENSE">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="P$1"/>
<contactref element="R17" pad="P$1"/>
<contactref element="R16" pad="P$1"/>
<contactref element="R15" pad="P$1"/>
<contactref element="R14" pad="P$1"/>
<contactref element="R13" pad="P$1"/>
<contactref element="R12" pad="P$1"/>
<contactref element="R11" pad="P$1"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="METER">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="R8" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R8" pad="P$1"/>
<contactref element="RV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="RV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
