<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="0" x2="12" y2="149" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="149" x2="15" y2="149" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="149" x2="15" y2="158.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="158.778" x2="-1" y2="158.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="158.778" x2="-1" y2="153" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="153" x2="-1" y2="149" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="149" x2="2" y2="149" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="149" x2="2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>E1</text>
<text>E2</text>
<text>E3</text>
<text>E4</text>
<text>E5</text>
<text>E5</text>
<text>E4</text>
<text>E3</text>
<text>E2</text>
<text>E1</text>
<text>RAPTOR</text>
<text>REV 01</text>
</plain>
<libraries>
<library name="REDEL_Switch">
<packages>
<package name="MILLMAX0387">
</package>
<package name="MILLMAX5920">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F6" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F7" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F8" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F9" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F10" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F2" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F3" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F4" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="F5" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX0387" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1257-ND"/>
</element>
<element name="X1" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X10" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X2" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X3" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X4" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X5" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X6" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X7" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X8" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="X9" library="REDEL_Switch" package="MILLMAX5920" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1239-ND"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="PARTNO" value="ED1543-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="V4">
<contactref element="F7" pad="P$1"/>
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V1">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="F3" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V3">
<contactref element="F5" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V5">
<contactref element="F9" pad="P$1"/>
<contactref element="X9" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!V1">
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!V4">
<contactref element="F8" pad="P$1"/>
<contactref element="X8" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!V2">
<contactref element="F4" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!V3">
<contactref element="F6" pad="P$1"/>
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!V5">
<contactref element="F10" pad="P$1"/>
<contactref element="X10" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
