<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.895" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.895" y1="0" x2="21.895" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.895" y1="27.93" x2="0" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.93" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="headers(2mm)">
<packages>
<package name="1X6">
</package>
<package name="1X2">
</package>
<package name="1X3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="headers(2mm)" package="1X6" value="1X6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="2" library="headers(2mm)" package="1X6" value="1X6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3" library="headers(2mm)" package="1X6" value="1X6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+5V" library="headers(2mm)" package="1X2" value="1X2"/>
<element name="SPI" library="headers(2mm)" package="1X3" value="1X3"/>
<element name="CS" library="headers(2mm)" package="1X3" value="1X3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="+5V" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPI_2">
<contactref element="SPI" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="3"/>
<contactref element="2" pad="3"/>
<contactref element="1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SPI" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="4"/>
<contactref element="2" pad="4"/>
<contactref element="1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SPI" pad="3"/>
<contactref element="3" pad="5"/>
<contactref element="2" pad="5"/>
<contactref element="1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CS" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="CS" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CS1-3">
<contactref element="CS" pad="3"/>
<contactref element="1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
