<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.1" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="38.1" y2="25.4" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
<text>Dot Clock </text>
<text>RV Builders Products 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Stofer">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Headers">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="Stofer" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Headers" package="1X06" value=""/>
<element name="JP3" library="Headers" package="1X06" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="92"/>
<element name="JP4" library="Headers" package="1X06" value=""/>
<element name="JP5" library="Headers" package="1X06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
