<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.575" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="0" x2="28.575" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="16.51" x2="0" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.51" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C)2021
A-Train
Systems</text>
<text>RJ12-
RJ45
C'ncrt</text>
</plain>
<libraries>
<library name="custom">
<description>Components not defined elsewhere</description>
<packages>
<package name="RJ11-6">
<description>&lt;h3&gt;RJ11 6-Pin Socket with PCB Mounting Post&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 6&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Connectors/RJ11-Datasheet.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RJ11-6&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="RJ45-8">
<description>&lt;h3&gt;RJ45 Socket with PCB Mounting Posts&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:8&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/04908.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RJ45-8&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="custom" package="RJ11-6" value="RJ12">
<attribute name="SF_ID" value="PRT-00132"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-08590"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="custom" package="RJ45-8" value="RJ45">
<attribute name="SF_ID" value="PRT-00643"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-08506"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
