<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="49" x2="0" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4" x2="4" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4" y1="0" x2="99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99" y1="0" x2="103" y2="4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="103" y1="4" x2="103" y2="49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103" y1="49" x2="99" y2="53" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="99" y1="53" x2="4" y2="53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4" y1="53" x2="0" y2="49" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="82" y="38" drill="14.5"/>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>MAP</text>
<text>PWR</text>
<hole x="4" y="4" drill="4.2"/>
<hole x="4" y="49" drill="4.2"/>
<hole x="99.01" y="4" drill="4.2"/>
<hole x="99.01" y="49" drill="4.2"/>
<text>Speeduino breakout panel
Revision 1 - 2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dsub_cutout">
<packages>
<package name="2PAD">
</package>
<package name="DB15_CUTOUT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dsub_cutout" package="2PAD" value="2PAD_DEV"/>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W237-132" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="U$2" library="dsub_cutout" package="DB15_CUTOUT" value=""/>
<element name="U$3" library="dsub_cutout" package="DB15_CUTOUT" value=""/>
<element name="U$4" library="dsub_cutout" package="DB15_CUTOUT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
