<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="128.88" y="6.35" drill="3.3"/>
<hole x="-42.52" y="6.35" drill="3.3"/>
<hole x="-42.52" y="95.37" drill="3.3"/>
<hole x="128.88" y="95.37" drill="3.3"/>
<wire x1="-45.72" y1="99.06" x2="-45.72" y2="-20.32" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-45.72" y1="-20.32" x2="132.08" y2="-20.32" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="132.08" y1="-20.32" x2="132.08" y2="118.11" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="132.08" y1="118.11" x2="86.36" y2="118.11" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="118.11" x2="-45.72" y2="118.11" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-45.72" y1="118.11" x2="-45.72" y2="99.06" width="0.1524" layer="20"/>
<text>JTAG</text>
<text>VCC</text>
<text>TMS</text>
<text>TCK</text>
<text>TDO</text>
<text>TDI</text>
<text>UART</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>1V BNC</text>
<text>1V PW_IC</text>
<text>&lt;&lt;</text>
<text>&gt;&gt;</text>
<text>1.8V BNC</text>
<text>1.8V PW_IC</text>
<text>&lt;&lt;</text>
<text>&lt;&lt;</text>
<text>&gt;&gt;</text>
<text>&gt;&gt;</text>
<text>3.3V BNC</text>
<text>3.3V PW_IC</text>
<text>PWR</text>
<text>PWR+
DATA</text>
<text>&lt;&lt;</text>
<text>&gt;&gt;</text>
<text>3.3V</text>
<text>1.8V</text>
<text>1.0V</text>
<text>VBATT</text>
<text>GPIO4</text>
<text>GPIO3</text>
<text>GPIO2</text>
<text>GPIO1</text>
<text>GPIO0</text>
<text>VN</text>
<text>VP</text>
<text>3.3V</text>
<text>1.8V</text>
<text>1.0V</text>
<text>JTAG-SMT3-NC</text>
<text>5V</text>
<text>Remove jumpers for manual UART</text>
<text>&lt;&lt;</text>
<text>&gt;&gt;</text>
<text>5V BNC</text>
<text>5V USB</text>
<text>U2</text>
<text>Bluejay Powerboard
Rev. 2</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA07-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1981584-1">
<packages>
<package name="TE_1981584-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TPS65268QRHBRQ1">
<packages>
<package name="QFN50P500X500X100-33N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="L2012C">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2041">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232041_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2031">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232031_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="JTAG-SMT3-NC">
<packages>
<package name="JTAG-SMT3-NC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SON127P800X600X80-9N">
<description>&lt;b&gt;MT25QL128ABA1EW9-0SIT&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="SHDR14W55P200_2X7_1665X630X640">
<description>&lt;b&gt;87831-1420&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="R141426">
<description>&lt;b&gt;BNC COAX CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
50/75 Ohm &lt;p&gt;
Spoerle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ETQ-95M1R5YFC">
<packages>
<package name="ETQ-P5M1R5YFC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="1981584-1" package="TE_1981584-1" value="1981584-1">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="CENTERLINE_PITCH" value=".65 mm[.025 in]"/>
<attribute name="COMMENT" value="1981584-1"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Conn Micro USB 2.0 Type AB RCP 5 POS 0.65mm Solder RA SMD 5 Terminal 1 Port T/R "/>
<attribute name="MF" value="AMP - TE CONNECTIVITY"/>
<attribute name="MP" value="1981584-1"/>
<attribute name="MPN" value="1981584-1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NUMBER_OF_POSITIONS" value="5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M6302"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PRODUCT_TYPE" value="Connector"/>
<attribute name="TE_PURCHASE_URL" value="https://www.te.com/usa-en/product-1981584-1.html?te_bu=Cor&amp;te_type=disp&amp;te_campaign=seda_glo_cor-seda-global-disp-prtnr-fy19-seda-model-bom-cta_sma-317_1&amp;elqCampaignId=32493"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TPS65268QRHBRQ1" package="QFN50P500X500X100-33N" value="TPS65268QRHBRQ1">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 3 Output 3A, 2A 32-VFQFN Exposed Pad "/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MP" value="TPS65268QRHBRQ1"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="PACKAGE" value="VQFN-32 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="MPN" value="GRT155C81E105KE13D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01AC8884"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0402" value="10uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C106M9PACTU."/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29AC4166"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0402" value="10uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C106M9PACTU."/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29AC4166"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0402" value="10uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C106M9PACTU."/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29AC4166"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="MPN" value="GRT155C81E105KE13D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01AC8884"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0402" value="100k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0402" value="0.047uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C473K3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1241"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0402" value="0.047uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C473K3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1241"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0402" value="0.047uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C473K3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1241"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0402" value="47pF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C470J5GACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01J3928"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0402" value="10k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0402" value="20k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="rcl" package="L2012C" value="1uH">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0402" value="82pF">
<attribute name="MF" value="MULTICOMP PRO"/>
<attribute name="MPN" value="MC0402N820J500CT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="03AC3144"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0402" value="15k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0402" value="10k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C0402" value="22pF">
<attribute name="MF" value="MULTICOMP PRO"/>
<attribute name="MPN" value="MCMT15N220F100CT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="03AC2880"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0402" value="10k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0402" value="45.3k">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C0402" value="0.01uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C103J3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1222"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C0402" value="0.01uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C103J3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1222"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C0402" value="0.01uF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C103J3RECTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02AH1222"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C0402" value="270pF">
<attribute name="MF" value="MULTICOMP PRO"/>
<attribute name="MPN" value="MC0402B271K250CT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="03AC3095"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="R0402" value="44.83K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="adafruit" package="C0402" value="330pF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C331J5JACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01AC8334"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0402" value="24.9K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0402" value="180pF">
<attribute name="MF" value="MULTICOMP PRO"/>
<attribute name="MPN" value="MC0402B181K500CT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="03AC3089"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0402" value="82.1K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="1981584-1" package="TE_1981584-1" value="1981584-1">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="CENTERLINE_PITCH" value=".65 mm[.025 in]"/>
<attribute name="COMMENT" value="1981584-1"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Conn Micro USB 2.0 Type AB RCP 5 POS 0.65mm Solder RA SMD 5 Terminal 1 Port T/R "/>
<attribute name="MF" value="AMP - TE CONNECTIVITY"/>
<attribute name="MP" value="1981584-1"/>
<attribute name="MPN" value="1981584-1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NUMBER_OF_POSITIONS" value="5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M6302"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PRODUCT_TYPE" value="Connector"/>
<attribute name="TE_PURCHASE_URL" value="https://www.te.com/usa-en/product-1981584-1.html?te_bu=Cor&amp;te_type=disp&amp;te_campaign=seda_glo_cor-seda-global-disp-prtnr-fy19-seda-model-bom-cta_sma-317_1&amp;elqCampaignId=32493"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="JTAG-SMT3-NC" package="JTAG-SMT3-NC" value="JTAG-SMT3-NC">
<attribute name="MF" value="DIGILENT"/>
<attribute name="MPN" value="410-357-B"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40AH1669"/>
</element>
<element name="R13" library="adafruit" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="R0402" value="10K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SamacSys_Parts" package="SON127P800X600X80-9N" value="MT25QL256ABA1EW9-0AAT">
<attribute name="DESCRIPTION" value="NOR Flash SPI FLASH NOR SLC 64MX4 WPDFN"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Micron"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MT25QL256ABA1EW9-0AAT"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="340-322381-TRAY"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Micron/MT25QL256ABA1EW9-0AAT?qs=rrS6PyfT74dqm2b0zZ2R%2FQ%3D%3D"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="POPULARITY" value="21"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="red">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="blue">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="red">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="red">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="red">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="red">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="R0402" value="330">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R0402" value="100">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="R0402" value="100">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="adafruit" package="R0402" value="100">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X8" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA07-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="adafruit" package="C0603" value="22uF">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="adafruit" package="C0603" value="22uF">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="adafruit" package="C0603" value="22uF">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="MF" value="RADIALL"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X10" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="MF" value="RADIALL"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X11" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="MF" value="RADIALL"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="MF" value="RADIALL"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X12" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="SamacSys_Parts" package="SHDR14W55P200_2X7_1665X630X640" value="87831-1420">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header 2.00mm Milli-Grid, vert, TH, 14w Molex MILLI-GRID Series, Series Number 87831, 2mm Pitch 14 Way 2 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 2A"/>
<attribute name="HEIGHT" value="6.4mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="87831-1420"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-87831-1420"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/87831-1420?qs=QtQX4uD3c2VDCL534TqpVg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="adafruit" package="R0402" value="20.5K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="adafruit" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="adafruit" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="ETQ-95M1R5YFC" package="ETQ-P5M1R5YFC" value="ETQ-P5M1R5YFC"/>
<element name="U$3" library="ETQ-95M1R5YFC" package="ETQ-P5M1R5YFC" value="ETQ-P5M1R5YFC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="40"/>
<contactref element="SV4" pad="38"/>
<contactref element="SV4" pad="36"/>
<contactref element="SV4" pad="34"/>
<contactref element="SV4" pad="32"/>
<contactref element="SV4" pad="30"/>
<contactref element="SV4" pad="28"/>
<contactref element="SV4" pad="26"/>
<contactref element="SV4" pad="24"/>
<contactref element="SV4" pad="22"/>
<contactref element="SV4" pad="20"/>
<contactref element="SV4" pad="18"/>
<contactref element="SV4" pad="16"/>
<contactref element="SV4" pad="14"/>
<contactref element="SV4" pad="12"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="40"/>
<contactref element="SV3" pad="38"/>
<contactref element="SV3" pad="36"/>
<contactref element="SV3" pad="34"/>
<contactref element="SV3" pad="32"/>
<contactref element="SV3" pad="30"/>
<contactref element="SV3" pad="28"/>
<contactref element="SV3" pad="26"/>
<contactref element="SV3" pad="24"/>
<contactref element="SV3" pad="22"/>
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="5"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="4"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
<contactref element="X10" pad="5"/>
<contactref element="X10" pad="2"/>
<contactref element="X10" pad="4"/>
<contactref element="X10" pad="3"/>
<contactref element="X11" pad="5"/>
<contactref element="X11" pad="2"/>
<contactref element="X11" pad="4"/>
<contactref element="X11" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="13"/>
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_5V">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="X8" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V7V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LX1">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="LX2">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LX3">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="1.8V_BOARD">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VFB1">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="VFB2">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VFB3">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="1.0V_BOARD">
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="X7" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V_BOARD">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COMP1">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COMP2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COMP3">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1.8V">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1.0V">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V_USER">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1.8V_USER">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="X10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1.0V_USER">
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="X11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV4" pad="27"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="X12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="SV4" pad="29"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV4" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="SV4" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV4" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OSC3">
<contactref element="SV4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="OSC4">
<contactref element="SV4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VP">
<contactref element="SV4" pad="23"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VN">
<contactref element="SV4" pad="25"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="SV4" pad="31"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="SV4" pad="33"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="SV4" pad="35"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="SV4" pad="37"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="SV4" pad="39"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VBATT">
<contactref element="SV3" pad="15"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V_USER">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="RXD_XILINX">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="X12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROSC">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
