<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.936" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.936" y1="0" x2="28.936" y2="18.974" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.936" y1="18.974" x2="0" y2="18.974" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.974" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GPS Antenna Splitter</text>
<text>NI2O 09/2013</text>
<text>goboxgizmos.com/gpssplt</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-G">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 193-9117</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="resistor" package="C1206" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="M1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ACTIVE" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANTENNA" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PASSIVE" library="con-coax" package="BU-SMA-G" value="BU-SMA-G">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="5"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="4"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="2"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="3"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="5"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="4"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="2"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="3"/>
<contactref element="PASSIVE" pad="5"/>
<contactref element="PASSIVE" pad="4"/>
<contactref element="PASSIVE" pad="2"/>
<contactref element="PASSIVE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ACTIVE" pad="1"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PASSIVE" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
