<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="60.96" y1="36.83" x2="95.25" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="36.83" x2="95.25" y2="62.992" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="62.992" x2="60.96" y2="62.992" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="62.992" x2="60.96" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<text>SMPS 5V @ 4A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="common">
<packages>
<package name="VQFN-14">
</package>
<package name="5.7X5.2">
</package>
<package name="0603L3">
</package>
<package name="0402L3">
</package>
<package name="0805L3">
</package>
<package name="1206L3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="common" package="VQFN-14" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="common" package="5.7X5.2" value="2.2uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="common" package="0603L3" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="common" package="0402L3" value="49.9K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="common" package="0402L3" value="23.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="common" package="0402L3" value="8.66K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="common" package="0402L3" value="1.8n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="common" package="0402L3" value="28.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="common" package="0805L3" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="common" package="1206L3" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="common" package="0402L3" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="common" package="0402L3" value="1.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="common" package="0402L3" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="common" package="0402L3" value="390p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="common" package="0402L3" value="16.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="common" package="0402L3" value="2.21K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="common" package="1206L3" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="TP@1"/>
<contactref element="U1" pad="TP@2"/>
<contactref element="U1" pad="TP@3"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
