<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33" x2="0" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5" x2="5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5" y1="0" x2="39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="0" x2="44" y2="5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44" y1="5" x2="44" y2="33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="33" x2="39" y2="38" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="39" y1="38" x2="5" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="38" x2="0" y2="33" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Circuit Happy
2-channel test points
15 May 2020</text>
<text>Input 1</text>
<text>Input 2</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Circuit-Happy">
<packages>
<package name="MJ-3536N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CircuitHappy_UI_Elements">
<packages>
<package name="CH_LOGO_2HP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Circuit-Happy" package="MJ-3536N" value="MJ-3536N-MONO-JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="Circuit-Happy" package="MJ-3536N" value="MJ-3536N-MONO-JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="Circuit-Happy" package="MJ-3536N" value="MJ-3536N-MONO-JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="Circuit-Happy" package="MJ-3536N" value="MJ-3536N-MONO-JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="CircuitHappy_UI_Elements" package="CH_LOGO_2HP" value=""/>
<element name="U$6" library="CircuitHappy_UI_Elements" package="CH_LOGO_2HP" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="U$3" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="U$2" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="U$4" pad="SLEEVE"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="U$1" pad="TIP"/>
<contactref element="U$3" pad="TIP"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="U$2" pad="TIP"/>
<contactref element="U$4" pad="TIP"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
