<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="22.86" y1="24.13" x2="182.86" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="182.86" y1="24.13" x2="182.86" y2="124.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="182.86" y1="124.13" x2="22.86" y2="124.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="124.13" x2="22.86" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<hole x="31.75" y="30.48" drill="5.08"/>
<hole x="31.75" y="118.11" drill="5.08"/>
<hole x="171.45" y="31.75" drill="5.08"/>
<hole x="171.45" y="118.11" drill="5.08"/>
</plain>
<libraries>
<library name="low-pass filter 1702A">
<packages>
<package name="CAP_HXW_18X45_RUB">
</package>
<package name="RES_RMCF2512_STP">
</package>
<package name="CONN_73137-5003_MOL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="low-pass filter 1702A" package="CAP_HXW_18X45_RUB" value="500HXW100MEFR18X45">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="500HXW100MEFR18X45"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Rubycon"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="low-pass filter 1702A" package="CAP_HXW_18X45_RUB" value="500HXW100MEFR18X45">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="500HXW100MEFR18X45"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Rubycon"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="low-pass filter 1702A" package="CAP_HXW_18X45_RUB" value="500HXW100MEFR18X45">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="500HXW100MEFR18X45"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Rubycon"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="low-pass filter 1702A" package="CAP_HXW_18X45_RUB" value="500HXW100MEFR18X45">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="500HXW100MEFR18X45"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Rubycon"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="low-pass filter 1702A" package="RES_RMCF2512_STP" value="RMCF2512JT2K00">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RMCF2512JT2K00"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Stackpole International"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="low-pass filter 1702A" package="RES_RMCF2512_STP" value="RMCF2512JT2K00">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RMCF2512JT2K00"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Stackpole International"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="low-pass filter 1702A" package="RES_RMCF2512_STP" value="RMCF2512JT2K00">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RMCF2512JT2K00"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Stackpole International"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="low-pass filter 1702A" package="RES_RMCF2512_STP" value="RMCF2512JT2K00">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RMCF2512JT2K00"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Stackpole International"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="low-pass filter 1702A" package="CONN_73137-5003_MOL" value="731375003">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2022 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="731375003"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Molex Connector Corporation"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="INPUT_1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT_4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_4">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT_3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_3">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT_2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND_1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_4">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
