<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.683" y1="53.34" x2="18.085" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.085" y1="53.34" x2="18.085" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.085" y1="80" x2="-3.683" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.683" y1="80" x2="-3.683" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<text>PCIe power U-Turn
Rev. 1 by @suda</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex-2">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5566-8">
<description>&lt;b&gt;Mini FIT connector 8 pol&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GPU" library="con-molex-2" package="5566-8" value="5566-8">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SUPPLY" library="con-molex-2" package="5566-8" value="5566-8">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="12V">
<contactref element="SUPPLY" pad="1"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="2"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="3"/>
<contactref element="GPU" pad="6"/>
<contactref element="GPU" pad="7"/>
<contactref element="GPU" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SUPPLY" pad="8"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="7"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="6"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="5"/>
<contactref element="SUPPLY" pad="4"/>
<contactref element="GPU" pad="4"/>
<contactref element="GPU" pad="3"/>
<contactref element="GPU" pad="2"/>
<contactref element="GPU" pad="1"/>
<contactref element="GPU" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
