<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="41.9" x2="0" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TapGlo
LB V1 2017</text>
<text>ROW 1</text>
<text>ROW 2</text>
<text>ROW 3</text>
<text>ROW 4</text>
<text>ROW 5</text>
<text>ROW 6</text>
<text>I</text>
<text>I</text>
<text>I</text>
<text>I</text>
<text>I</text>
<text>I</text>
<text>IV</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="0446200002">
<description>&lt;b&gt;RJ-45 INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY WITH RJ-11 KEEPOUT FEATURE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/73207.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;MOLEX  0446200002  BUCHSE, RJ45, GESCHIRMT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href=http://de.farnell.com/molex/0446200002/buchse-rj45-geschirmt/dp/9251910?ost=9251910"&gt; Farnell &lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-4">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV8" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="0446200002" value="0446200002">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="0446200002"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9251910"/>
</element>
<element name="X2" library="con-wago-500" package="W237-4" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-wago-500" package="W237-4" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-wago-500" package="W237-102" value="gnd">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="X5" library="con-molex" package="0446200002" value="0446200002">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="0446200002"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9251910"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
