<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="46.99" x2="60.63" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="46.99" x2="60.63" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<hole x="57.15" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="57.15" y="76.2" drill="3.2"/>
<text>VTX CONVERSION BOARD V1.0</text>
<text>AUDIO L</text>
<text>AUDIO R</text>
<text>VIDEO</text>
<text>GROUND</text>
<text>+ 12V (NOT +5V Like Fatshark)</text>
<text>+ 12V (3S SUPPLY)</text>
<text>GROUND</text>
<text>AUDIO</text>
<text>GROUND</text>
<text>VIDEO</text>
<text>+12V</text>
<text>Connector Pinout Legend</text>
<text>irun4fundotca - Oct 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="70553-05">
<description>&lt;b&gt;C-Grid SL Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 right angle, 5 pin</description>
</package>
<package name="70553-02">
<description>&lt;b&gt;C-Grid SL Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 right angle, 2 pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A/V" library="con-molex" package="70553-05" value="C-GRID-05-70553">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-molex" package="70553-02" value="C-GRID-02-70553">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
