<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="0" x2="44.12" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="17.77" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>256k ROM</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSOP32L">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NES">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="microchip" package="TSOP32L" value="SST39SF020A"/>
<element name="U$2" library="NES" package="DIL32" value="256ROM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$2" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$2" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="U$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
