<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="67.29" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.29" y1="0" x2="67.29" y2="21.630840625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.29" y1="21.630840625" x2="0" y2="21.630840625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.630840625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>/home/stephen/Pictures/dolphin.bmp</text>
<text>SEGA Genesis / Atari 2600 Controller Adapter</text>
<text>Stephen Just - Mason Strong - Stefan Martynkiw</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F09H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value=""/>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-subd" package="F09H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1_UP">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="1_DOWN">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="1__LEFT">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="1__RIGHT">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="1_STARTC">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="1_AB">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="2_UP">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="2_DOWN">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="2__LEFT">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="2__RIGHT">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="2_STARTC">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="2_AB">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="29"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="1_SEL">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="2_SEL">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="1_GND">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="2_GND">
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
