<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>R1</text>
<text>G1</text>
<text>B1</text>
<text>R2</text>
<text>G2</text>
<text>B2</text>
<text>CLK</text>
<text>E</text>
<text>D</text>
<text>C</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>!OE</text>
<text>LAT</text>
<text>8</text>
<text>16</text>
<text>E</text>
<text>GND</text>
<text>RGB MATRIX
SNIFFER</text>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="48.26" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.26" x2="2.54" y2="50.8" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="50.8" x2="29.21" y2="50.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="50.8" x2="31.75" y2="48.26" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.75" y1="48.26" x2="31.75" y2="2.54" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="2.54" x2="29.21" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="3.175" y="8.89" drill="3"/>
<hole x="28.575" y="8.89" drill="3"/>
<hole x="3.175" y="41.91" drill="3"/>
<hole x="28.575" y="41.91" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="2X08_SHROUDED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="A"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="microbuilder" package="2X08_SHROUDED" value="Shrouded 2x8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="microbuilder" package="2X08_SHROUDED" value="Shrouded 2x8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGIC-LO" library="pinhead" package="2X10" value="2x10">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGIC-HI" library="pinhead" package="2X10" value="2x10">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E-SELECT" library="pinhead" package="2X03" value="2x3">
<attribute name="POPULARITY" value="62"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="1"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="19"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="2"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="20"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="3"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="5"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="7"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="9"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="11"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="13"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="15"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="17"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="1"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="19"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="2"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="20"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="3"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="5"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="7"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="9"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="11"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="13"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="15"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="17"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="1"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="2"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="18"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="18"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="8"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="10"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ADDR_A">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADDR_C">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LAT">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="E'">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E''">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADDR_B">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="LOGIC-LO" pad="12"/>
</signal>
<signal name="ADDR_D">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="LOGIC-HI" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ADDR_E">
<contactref element="LOGIC-HI" pad="16"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="5"/>
<contactref element="E-SELECT" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
