<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8" y1="0" x2="23.8" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8" y1="53.33" x2="0" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.33" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AVR DRAGON ADAPTER</text>
<text>Fig 6-9 in AVR Dragon User Guide
&gt;avrdude -c dragon_hvsp ...</text>
<text>ATtiny13
ATtinyX5</text>
<text>http://j.wigg.in/drgconn</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X14" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="A">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
