<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="0" y="0" radius="9" width="0.1524" layer="20"/>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>Dout</text>
<text>Din</text>
<text>Din-R</text>
<circle x="0" y="0" radius="4.5" width="0.1524" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mylibrary">
<packages>
<package name="NEOPIXEL1515">
<description>Adafruit Neopixel 1515</description>
</package>
<package name="PAD-1X2">
<description>PAD - 1 X 2 MM</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED2" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED3" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED4" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED5" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED6" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED7" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED8" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED9" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED10" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED11" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED12" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED13" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED14" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED15" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED16" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED17" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED18" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="LED19" library="mylibrary" package="NEOPIXEL1515" value=""/>
<element name="PAD2" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD1" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD3" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD4" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD5" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD6" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
<element name="PAD7" library="mylibrary" package="PAD-1X2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="LED6" pad="GND"/>
<contactref element="LED7" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="LED8" pad="GND"/>
<contactref element="LED9" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="LED5" pad="GND"/>
<contactref element="LED4" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="LED3" pad="GND"/>
<contactref element="LED2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="LED14" pad="GND"/>
<contactref element="LED15" pad="GND"/>
<contactref element="LED16" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="LED10" pad="GND"/>
<contactref element="LED11" pad="GND"/>
<contactref element="LED12" pad="GND"/>
<contactref element="LED13" pad="GND"/>
<contactref element="LED17" pad="GND"/>
<contactref element="LED18" pad="GND"/>
<contactref element="LED19" pad="GND"/>
<contactref element="LED1" pad="GND"/>
<contactref element="PAD1" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="LED6" pad="DIN"/>
<contactref element="PAD2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="LED5" pad="DOUT"/>
<contactref element="PAD3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$28">
<contactref element="LED6" pad="VDD"/>
<contactref element="LED5" pad="VDD"/>
<contactref element="LED7" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="LED10" pad="VDD"/>
<contactref element="LED9" pad="VDD"/>
<contactref element="LED8" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="LED12" pad="VDD"/>
<contactref element="LED11" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="LED13" pad="VDD"/>
<contactref element="LED14" pad="VDD"/>
<contactref element="LED15" pad="VDD"/>
<contactref element="LED4" pad="VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="VDD"/>
<contactref element="LED2" pad="VDD"/>
<contactref element="LED1" pad="VDD"/>
<contactref element="LED19" pad="VDD"/>
<contactref element="LED18" pad="VDD"/>
<contactref element="LED17" pad="VDD"/>
<contactref element="LED16" pad="VDD"/>
<contactref element="PAD4" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="LED7" pad="DIN"/>
<contactref element="LED6" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="LED8" pad="DIN"/>
<contactref element="LED7" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="LED9" pad="DIN"/>
<contactref element="LED8" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="LED10" pad="DIN"/>
<contactref element="LED9" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="LED11" pad="DIN"/>
<contactref element="LED10" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="LED12" pad="DIN"/>
<contactref element="LED11" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="LED13" pad="DIN"/>
<contactref element="LED12" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="LED14" pad="DIN"/>
<contactref element="LED13" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="LED15" pad="DIN"/>
<contactref element="LED14" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="LED16" pad="DIN"/>
<contactref element="LED15" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="LED17" pad="DIN"/>
<contactref element="LED16" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="LED18" pad="DIN"/>
<contactref element="LED17" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="LED19" pad="DIN"/>
<contactref element="LED18" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="LED1" pad="DIN"/>
<contactref element="LED19" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="LED2" pad="DIN"/>
<contactref element="LED1" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="LED3" pad="DIN"/>
<contactref element="LED2" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="LED4" pad="DIN"/>
<contactref element="LED3" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="LED5" pad="DIN"/>
<contactref element="LED4" pad="DOUT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
