<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="1" x2="39" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="1" x2="39" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="29" x2="1" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="29" x2="1" y2="1" width="0" layer="20"/>
<text>+VE</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>BaseBot Power</text>
<text>12 Jun '14</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DCJ0303">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt; Pad shape changed to LONG 2007.07.26&lt;p&gt;
Source: DCJ0303.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SRV23" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SRV01" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CHRG" library="con-jack" package="DCJ0303" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="switch" package="255SB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SPWR" library="switch" package="255SB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SRV45" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="CHRG" pad="3"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="BAT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BAT" pad="1"/>
<contactref element="CHRG" pad="1"/>
<contactref element="SRV23" pad="2"/>
<contactref element="SRV23" pad="1"/>
<contactref element="SRV01" pad="2"/>
<contactref element="SRV01" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SRV45" pad="1"/>
<contactref element="SRV45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SERVOPWR">
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="SPWR" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SRV23" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SRV23" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SRV01" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SRV01" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SRV45" pad="5"/>
<contactref element="SRV45" pad="6"/>
<contactref element="SRV01" pad="5"/>
<contactref element="SRV01" pad="6"/>
<contactref element="SRV23" pad="6"/>
<contactref element="SRV23" pad="5"/>
<contactref element="SPWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SRV45" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SRV45" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
