<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.175" x2="3.175" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.175" y1="0" x2="98.425" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="98.425" y1="0" x2="101.6" y2="3.175" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="101.6" y1="3.175" x2="101.6" y2="53.975" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="53.975" x2="98.425" y2="57.15" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="98.425" y1="57.15" x2="3.175" y2="57.15" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="57.15" x2="0" y2="53.975" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="53.975" x2="0" y2="3.175" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="53.34" drill="2.3"/>
<hole x="33.02" y="33.02" drill="2.3"/>
<hole x="82.55" y="31.75" drill="2.3"/>
<hole x="8.89" y="17.78" drill="2.3"/>
<hole x="86.36" y="5.08" drill="2.3"/>
<hole x="86.36" y="46.99" drill="2.3"/>
<hole x="67.31" y="19.05" drill="2.3"/>
<text>CONTROL BOARD
V0.0.1
MAR 2019
BY K. MARUT</text>
<text>PIN1</text>
<text>PIN16</text>
<text>3.3V</text>
<text>AGND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sirin-clone-library">
<packages>
<package name="BOURNS_PTV09">
</package>
<package name="ESWITCH_TL1240YQ1JCLR">
</package>
<package name="MOLEX_30PINCONNECTOR_2MM">
<description>https://www.digikey.com/product-detail/en/molex/0878313020/WM18565-ND/679683</description>
</package>
<package name="0805">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 2012 (0805) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED 0805&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$2" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$3" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$4" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$5" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$6" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$7" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$8" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$9" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$10" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$12" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$13" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$14" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$15" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$16" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$17" library="sirin-clone-library" package="BOURNS_PTV09" value="BOURNS_10K_POTENTIOMETER">
<attribute name="DPN" value="PTV09A-4020F-B103-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PTV09A-4020F-B103/PTV09A-4020F-B103-ND/3534181"/>
<attribute name="MPN" value="PTV09A-4020F-B103  "/>
</element>
<element name="U$18" library="sirin-clone-library" package="ESWITCH_TL1240YQ1JCLR" value="ESWITCH__YELLOW">
<attribute name="DPN" value="EG4616-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/TL1240YQ1JCLR/EG4616-ND/1805485"/>
<attribute name="MPN" value="TL1240YQ1JCLR"/>
</element>
<element name="U$19" library="sirin-clone-library" package="ESWITCH_TL1240YQ1JCLR" value="ESWITCH__YELLOW">
<attribute name="DPN" value="EG4616-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/TL1240YQ1JCLR/EG4616-ND/1805485"/>
<attribute name="MPN" value="TL1240YQ1JCLR"/>
</element>
<element name="U$20" library="sirin-clone-library" package="ESWITCH_TL1240YQ1JCLR" value="ESWITCH__YELLOW">
<attribute name="DPN" value="EG4616-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/TL1240YQ1JCLR/EG4616-ND/1805485"/>
<attribute name="MPN" value="TL1240YQ1JCLR"/>
</element>
<element name="U$21" library="sirin-clone-library" package="ESWITCH_TL1240YQ1JCLR" value="ESWITCH__YELLOW">
<attribute name="DPN" value="EG4616-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/TL1240YQ1JCLR/EG4616-ND/1805485"/>
<attribute name="MPN" value="TL1240YQ1JCLR"/>
</element>
<element name="J1" library="sirin-clone-library" package="MOLEX_30PINCONNECTOR_2MM" value="30_PIN_CONNECTOR_MALE">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="X"/>
</element>
<element name="R1" library="sirin-clone-library" package="0805" value="75OHM">
<attribute name="DPN" value="RNCP0805FTD75R0CT-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RNCP0805FTD75R0/RNCP0805FTD75R0CT-ND/2240546"/>
<attribute name="MPN" value="RNCP0805FTD75R0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sirin-clone-library" package="0805" value="75OHM">
<attribute name="DPN" value="RNCP0805FTD75R0CT-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RNCP0805FTD75R0/RNCP0805FTD75R0CT-ND/2240546"/>
<attribute name="MPN" value="RNCP0805FTD75R0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="sirin-clone-library" package="0805" value="75OHM">
<attribute name="DPN" value="RNCP0805FTD75R0CT-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RNCP0805FTD75R0/RNCP0805FTD75R0CT-ND/2240546"/>
<attribute name="MPN" value="RNCP0805FTD75R0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sirin-clone-library" package="0805" value="75OHM">
<attribute name="DPN" value="RNCP0805FTD75R0CT-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RNCP0805FTD75R0/RNCP0805FTD75R0CT-ND/2240546"/>
<attribute name="MPN" value="RNCP0805FTD75R0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="sirin-clone-library" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="DPN" value="732-4978-1-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/wurth-electronics-inc/150060RS75000/732-4978-1-ND/4489899"/>
<attribute name="MPN" value="150060RS75000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sirin-clone-library" package="0805" value="75OHM">
<attribute name="DPN" value="RNCP0805FTD75R0CT-ND"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RNCP0805FTD75R0/RNCP0805FTD75R0CT-ND/2240546"/>
<attribute name="MPN" value="RNCP0805FTD75R0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$18" pad="1"/>
<contactref element="U$18" pad="2"/>
<contactref element="U$19" pad="1"/>
<contactref element="U$19" pad="2"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="U$20" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="-"/>
<contactref element="U$19" pad="-"/>
<contactref element="U$20" pad="-"/>
<contactref element="U$21" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="P$13"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PIN33/LED4">
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN8/MIDILED">
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN20/KNOB4">
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="PIN21/KNOB5">
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="PIN5/SW4">
<contactref element="U$21" pad="3"/>
<contactref element="U$21" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="PINA14/KNOB16">
<contactref element="U$16" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="PIN31/KNOB11">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="PIN26/KNOB6">
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="PINA11/KNOB13">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="PINA10/KNOB12">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="PINA12/KNOB14">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="PINA13/KNOB15">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="J1" pad="P$15"/>
<contactref element="J1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN24/LED1">
<contactref element="J1" pad="P$16"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN3/SW2">
<contactref element="J1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$19" pad="3"/>
<contactref element="U$19" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN4/SW3">
<contactref element="J1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$20" pad="3"/>
<contactref element="U$20" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN2/SW1">
<contactref element="J1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$18" pad="3"/>
<contactref element="U$18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN30/KNOB10">
<contactref element="J1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN29/KNOB9">
<contactref element="J1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN27/KNOB7">
<contactref element="J1" pad="P$22"/>
<contactref element="U$17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN28/KNOB8">
<contactref element="J1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN15/KNOB1(VOL)">
<contactref element="J1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN25/LED2">
<contactref element="J1" pad="P$25"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN32/LED3">
<contactref element="J1" pad="P$26"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN17/KNOB3">
<contactref element="J1" pad="P$27"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN16/KNOB2">
<contactref element="J1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$18" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$19" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$20" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$21" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="3"/>
<contactref element="U$9" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="U$15" pad="3"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
<contactref element="U$13" pad="3"/>
<contactref element="U$12" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$16" pad="3"/>
<contactref element="U$17" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="P$29"/>
<contactref element="J1" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
