<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="9" x2="15" y2="9" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="9" x2="15.75" y2="8.25" width="0.3" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.75" y1="8.25" x2="15.75" y2="0.75" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="15.75" y1="0.75" x2="15" y2="0" width="0.3" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15" y1="0" x2="1" y2="0" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.3" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="8" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8" x2="1" y2="9" width="0.3" layer="20" curve="-90"/>
<text>MIT License Copyright © 2020
West Winds / Jesse Williams</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ProtoBoards">
<description>XephProto Library</description>
<packages>
<package name="CONN_USBC_MOLEX">
</package>
<package name="1X02_NO_SILK">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - No Silk Outline&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_02&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="ProtoBoards" package="CONN_USBC_MOLEX" value="CONN_USBC_MOLEX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="ProtoBoards" package="1X02_NO_SILK" value="PWR_HEADER1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="ProtoBoards" package="1X02_NO_SILK" value="PWR_HEADER2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="A1"/>
<contactref element="J1" pad="B12"/>
<contactref element="J1" pad="A12"/>
<contactref element="J1" pad="B1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="GND_R1"/>
<contactref element="J1" pad="GND_R2"/>
<contactref element="J1" pad="GND_L2"/>
<contactref element="J1" pad="GND_L1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="A4"/>
<contactref element="J1" pad="B9"/>
<contactref element="J1" pad="A9"/>
<contactref element="J1" pad="B4"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
