<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.286" x2="53.32" y2="2.286" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="2.286" x2="53.32" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="27.94" x2="0" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="2.286" width="0.254" layer="20"/>
<text>RJ45 Eurorack Bridge
v1 git.io/JfFoo</text>
<text>REQ'S SHIELDED JACK+CABLE</text>
<text>WURTH
615008140421</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="615008140421">
<description>&lt;b&gt;615008140421-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="thonkiconn">
<packages>
<package name="WQP-PJ301M-12_JACK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J9" library="SamacSys_Parts" package="615008140421" value="615008140421">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Wurth Elektronik, Female RJ45 Connector"/>
<attribute name="HEIGHT" value="16.85mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="615008140421"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="710-615008140421"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Wurth-Elektronik/615008140421?qs=rS3zZhy2AQPMwEyUXKrh9g%3D%3D"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J7" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J8" library="thonkiconn" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="WQP-PJ301M-12_JACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
<contactref element="J4" pad="P$3"/>
<contactref element="J5" pad="P$3"/>
<contactref element="J6" pad="P$3"/>
<contactref element="J7" pad="P$3"/>
<contactref element="J8" pad="P$3"/>
<contactref element="J9" pad="MH1"/>
<contactref element="J9" pad="MH2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J6" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J7" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J8" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J5" pad="P$1"/>
<contactref element="J9" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
