<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="17.78" x2="12.7" y2="50.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="50.8" x2="16.51" y2="54.61" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="54.61" x2="40.64" y2="54.61" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="54.61" x2="44.45" y2="50.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="50.8" x2="44.45" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="17.78" x2="40.64" y2="13.97" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="13.97" x2="16.51" y2="13.97" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="13.97" x2="12.7" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="TSR_1-2450">
<packages>
<package name="CONV_TSR_1-2450">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CAPPRD200W50D525H1250">
<packages>
<package name="CAP_UEP_5X11_NCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="4,1">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 4.1 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VR1" library="TSR_1-2450" package="CONV_TSR_1-2450" value="TSR_1-2450">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 5V 1A 6.5V - 36V Input "/>
<attribute name="MF" value="Traco Power"/>
<attribute name="MP" value="TSR 1-2450"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SIP-3 Tracopower"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="INPUT_PWR_12V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="CAPPRD200W50D525H1250" package="CAP_UEP_5X11_NCH" value="UFW1E470MDD1TD">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_Cory"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="UFW1E470MDD1TD"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Nichicon_2019-09-13"/>
<attribute name="VENDOR" value="Nichicon"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-254" package="6POL254" value="GROUND">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="OUTPUT_PWR_5V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="4,1" value="MOUNT-HOLE4.1">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="4,1" value="MOUNT-HOLE4.1">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="H3" library="holes" package="4,1" value="MOUNT-HOLE4.1">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="H4" library="holes" package="4,1" value="MOUNT-HOLE4.1">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
