<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="3" y="4.5" drill="3.4"/>
<hole x="25" y="4.5" drill="3.4"/>
<wire x1="28" y1="8" x2="28" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="1" x2="27" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27" y1="0" x2="1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8" x2="1" y2="9" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="9" x2="27" y2="9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="9" x2="28" y2="8" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>OSD</text>
<text>VTX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53047-04">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
straight&lt;br&gt;
Sourcxe: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/530470210_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="con-molex" package="53047-04" value="53047-04">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9900"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0410"/>
<attribute name="MF" value="WALDOM/MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9733060"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="con-molex" package="53047-04" value="53047-04">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9900"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0410"/>
<attribute name="MF" value="WALDOM/MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9733060"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="con-molex" package="53047-04" value="53047-04">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9900"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0410"/>
<attribute name="MF" value="WALDOM/MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9733060"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="OSD">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIDEO">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
