<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.305" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.305" y1="0" x2="60.305" y2="43.32625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.305" y1="43.32625" x2="0" y2="43.32625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.32625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C102-054X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 5.4 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="RDH/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type RDH, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="0805-THM">
</package>
<package name="TC33X">
</package>
<package name="2747">
</package>
<package name="LQH55">
</package>
<package name="6000">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D2PACK">
<description>&lt;b&gt;D2PACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INTERNATIONAL RECTIFIER, irg4bc15ud-s.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01CustomParts">
<packages>
<package name="SOIC08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C102-054X133" value="47-470uF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C102-054X133" value="220uF"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="470pF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="2200pF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805" value="1200pF"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805" value="10nF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="D2PACK" value="IRF3704S"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="1k"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="RDH/15" value="6.8"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="RDH/15" value="6.8"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0805-THM" value="10-1k"/>
<element name="TM1" library="adafruit" package="TC33X" value=""/>
<element name="U$1" library="01CustomParts" package="SOIC08" value="UC3845"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="2747" value="L2474/10"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="LQH55" value="L-LQH55"/>
<element name="U$4" library="adafruit" package="6000" value="L"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="TM1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="TM1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
