<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="69.85" x2="33" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="69.85" x2="33" y2="100.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100.635" x2="0" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<text>dkiekow 2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2121">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 12 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!dougy2">
<packages>
<package name="XBEE_MICRO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2121" value="22-23-2121">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0456"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2121"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462935"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2121" value="22-23-2121">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0456"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2121"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462935"/>
</element>
<element name="U$1" library="!dougy2" package="XBEE_MICRO" value="XBEE_MICRO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
