<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0254" y1="0.0254" x2="20.752" y2="0.0254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.752" y1="0.0254" x2="20.752" y2="15.3824" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.752" y1="15.3824" x2="0.0254" y2="15.357" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="15.357" x2="0.0254" y2="0.0254" width="0" layer="20"/>
<text>MrRetupmoc's
Moffset Driver</text>
<text>Instead of Pololu StepStick</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IRLS3034_Compaq">
<packages>
<package name="IRLS3034_SM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PS6_DATA_IN" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS6_HIGH_POWER" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="IRLS3034_Compaq" package="IRLS3034_SM" value="IRLS3034_SM_3P"/>
<element name="U$2" library="IRLS3034_Compaq" package="IRLS3034_SM" value="IRLS3034_SM_3P"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="8"/>
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="SOURCE"/>
<contactref element="U$2" pad="SOURCE"/>
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="PS6_DATA_IN" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="GATE"/>
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
</signal>
<signal name="N$85">
</signal>
<signal name="N$86">
</signal>
<signal name="N$87">
</signal>
<signal name="N$88">
</signal>
<signal name="N$89">
</signal>
<signal name="N$90">
</signal>
<signal name="N$91">
</signal>
<signal name="N$92">
</signal>
<signal name="N$93">
</signal>
<signal name="N$94">
</signal>
<signal name="N$95">
</signal>
<signal name="N$96">
</signal>
<signal name="N$97">
</signal>
<signal name="N$98">
</signal>
<signal name="N$99">
</signal>
<signal name="N$100">
</signal>
<signal name="N$101">
</signal>
<signal name="N$102">
</signal>
<signal name="N$103">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PS6_DATA_IN" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="GATE"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="DRAIN"/>
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="4"/>
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="DRAIN"/>
<contactref element="PS6_HIGH_POWER" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
