<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="4" x2="0" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32" x2="4" y2="35.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4" y1="35.5" x2="31" y2="35.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="35.5" x2="35" y2="31.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35" y1="31.5" x2="35" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="4" x2="31" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4" y1="0" x2="0" y2="4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29" y1="6" x2="6" y2="6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="2" x2="6" y2="6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29" y1="6" x2="29" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4" y1="0" x2="6" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31" y1="0" x2="29" y2="2" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>Gnd</text>
<text>3v3</text>
<text>CS</text>
<text>Rst</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>DC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="0603-MINI">
<description>0603-Mini
&lt;p&gt;Mini footprint for dense boards&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED">
</package>
<package name="UG-2864HSWEG01_1.3_WRAPAROUND">
</package>
<package name="1X07_ROUND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="microbuilder" package="UG-2864HSWEG01_1.3_WRAPAROUND" value="UG-2864HSWEG01">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="390K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="microbuilder" package="0603-MINI" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$23" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="U$24" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="U$25" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="U$26" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="JP1" library="microbuilder" package="1X07_ROUND" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="D0/SCLK/SCK_3.3V">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D1/MOSI/SDA1_3.3V">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CS_3.3V">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RST_3.3V">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DC/SA0_3.3V">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
