<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.575" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="0" x2="28.575" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="31.75" x2="0" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.75" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Georgian Borca - 2022</text>
<text>Galaxian SRAM
1x6116</text>
<text>Georgian Borca
2020</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-idt">
<description>&lt;b&gt;IDT Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Integrated Device Technology, Inc.&lt;p&gt;
http://www.idt.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory">
<description>&lt;b&gt;Generic Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-idt" package="DIL24-6" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="memory" package="DIL18" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="memory" package="DIL18" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
