<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.18" y1="0" x2="16.18" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.18" y1="15.23" x2="0" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>2x5 female
this side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="KK-156-4">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EURO" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOTM" library="con-molex" package="KK-156-4" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="EURO" pad="3"/>
<contactref element="EURO" pad="4"/>
<contactref element="EURO" pad="6"/>
<contactref element="EURO" pad="8"/>
<contactref element="EURO" pad="7"/>
<contactref element="EURO" pad="5"/>
<contactref element="MOTM" pad="3"/>
<contactref element="MOTM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="EURO" pad="1"/>
<contactref element="EURO" pad="2"/>
<contactref element="MOTM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="EURO" pad="9"/>
<contactref element="EURO" pad="10"/>
<contactref element="MOTM" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
