<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>12V</text>
<text>12v_GND</text>
<text>World Fossil Fuel Challenge
12V connector
11/14/2017</text>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="0.508" y2="34.29" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="34.29" x2="8.89" y2="34.29" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="5.08" x2="27.94" y2="5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="5.08" x2="27.94" y2="34.29" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="34.29" x2="19.05" y2="34.29" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="8.89" y2="5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="34.29" x2="13.97" y2="39.37" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13.97" y1="39.37" x2="19.05" y2="34.29" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.89" y1="5.08" x2="13.97" y2="0" width="0.3048" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.05" y1="5.08" x2="13.97" y2="0" width="0.3048" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
<package name="MSTBV5">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle_libraries">
<packages>
<package name="STANDOFF-ELECTRICAL">
<description>#8 screw hole, 170mill, 0.30 mask</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="_" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value=""/>
<element name="S1" library="eagle_libraries" package="STANDOFF-ELECTRICAL" value="STANDOFF_ELECTRICAL"/>
<element name="S2" library="eagle_libraries" package="STANDOFF-ELECTRICAL" value="STANDOFF_ELECTRICAL"/>
<element name="." library="con-phoenix-508" package="MSTBV5" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MSTBV 2,5/5-GF-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792795"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9848"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="_" pad="1"/>
<contactref element="." pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="_" pad="2"/>
<contactref element="." pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
