<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.24" y1="32" x2="65.24" y2="32" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="65.24" y1="32" x2="65.24" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="65.24" y1="6" x2="52.24" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="52.24" y1="6" x2="52.24" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="52.24" y1="0" x2="13.24" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="13.24" y1="0" x2="13.24" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="13.24" y1="6" x2="0.24" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.24" y1="6" x2="0.24" y2="32" width="0.1524" layer="20"/>
<text>The Real Phoenix @2021</text>
<text>SCART FLIP
for
RETROTINK 5X</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TRP_Custom">
<packages>
<package name="SCART-F">
<description>TV SCART &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="TRP_Custom" package="SCART-F" value="SCART-F">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="1_AUDIO_R_OUT" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2_AUDIO_R_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3_AUDIO_L_OUT" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5_BLUE_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6_AUDIO_L_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7_BLUE_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8_SWITCHING" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9_GREEN_GROUND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10_DATA_OUT" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="11_GREEN_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12_DATA_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="13_RED_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14_DATA_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="15_RED_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="16_FAST_SWITCHING" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="17_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="18_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="19_COMPOSITE_OUT" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="20_COMPOSITE_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="21_SHIELD_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="WIREPADSMD2,54-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TRP_Custom" package="LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="2_AUDIO_R_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="1_AUDIO_R_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="20_COMPOSITE_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="4_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="6_AUDIO_L_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="19_COMPOSITE_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="17_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="18_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="16_FAST_SWITCHING" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="15_RED_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="3_AUDIO_L_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="5_BLUE_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="7_BLUE_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="8_SWITCHING" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="9_GREEN_GROUND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="11_GREEN_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="13_RED_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="10_DATA_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="12_DATA_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="14_DATA_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="21_SHIELD_GND" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
