<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.254" x2="49.962" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.962" y1="0.508" x2="49.962" y2="43.424" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.962" y1="43.424" x2="0" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.17" x2="0" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>PHOTON</text>
<text>Breakout Shield Rev. B</text>
<text>Jordan Maxwell</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>DAC</text>
<text>WKP</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>RST</text>
<text>3V3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Spark">
<packages>
<package name="PHOTON_STACKABLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J3" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J4" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J5" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J6" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="U$1" library="Spark" package="PHOTON_STACKABLE" value="PHOTON_WITH_STACKABLE_HEADERS"/>
<element name="J7" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J8" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J9" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J10" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J11" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J12" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="@1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="@2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="@3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="@4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="@5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="@6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#7"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="@7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#8"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="@8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="@9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#10"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="@10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#11"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="@11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="#12"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="@12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="#24"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="@24"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="@23"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="#23"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="@22"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="#22"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="@21"/>
<contactref element="U$1" pad="#21"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="@20"/>
<contactref element="U$1" pad="#20"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="@19"/>
<contactref element="U$1" pad="#19"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="@18"/>
<contactref element="U$1" pad="#18"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="@17"/>
<contactref element="U$1" pad="#17"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="#16"/>
<contactref element="U$1" pad="@16"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#15"/>
<contactref element="U$1" pad="@15"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="@14"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="#14"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="#13"/>
<contactref element="U$1" pad="@13"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
