<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.095" x2="0" y2="12.7" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="1.27" y2="13.97" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="13.97" x2="28.575" y2="13.97" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="13.97" x2="29.845" y2="12.7" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.845" y1="12.7" x2="29.845" y2="1.27" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="29.845" y1="1.27" x2="28.585" y2="0" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28.585" y1="0" x2="1.095" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="1.095" y1="0" x2="0" y2="1.095" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="26.67" y="10.795" drill="2"/>
<hole x="26.67" y="5.715" drill="2"/>
<hole x="26.67" y="8.255" drill="2"/>
<hole x="26.67" y="3.175" drill="2"/>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>I2C
PULLUPS</text>
<text>0x50</text>
<text>0x51</text>
<text>0x52</text>
<text>BURDEN</text>
<text>Tinkerman 2016
SONOFF ADC121
0.1.20161210</text>
</plain>
<libraries>
<library name="xose">
<packages>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package E&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="SJ_3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PJ-327A">
<packages>
<package name="PJ-327A">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CURR1" library="PJ-327A" package="PJ-327A" value="PJ-327A"/>
<element name="R4" library="xose" package="0805" value=""/>
<element name="R5" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R6" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="C4" library="xose" package="PANASONIC_C" value="1uF"/>
<element name="R1" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R2" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R3" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="C3" library="xose" package="0805" value="470pF"/>
<element name="JP1" library="xose" package="1X04" value=""/>
<element name="IC1" library="xose" package="SOT23-6" value="ADC121C027"/>
<element name="SJ1" library="xose" package="SJ_3" value=""/>
<element name="C1" library="xose" package="0805" value="100nF"/>
<element name="C2" library="xose" package="0805" value="4.7uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OFFSET">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="CURR1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="CURR1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
