<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.065" y1="21.59" x2="12.065" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.065" y1="2.54" x2="9.525" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9.525" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="2.54" y2="24.13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="24.13" x2="9.525" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="24.13" x2="12.065" y2="21.59" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>SaintGimp</text>
<text>Breadboard</text>
<text>Power v1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DC-JACK">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DC1" library="SaintGimp" package="DC-JACK" value="DC-JACK">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
<element name="J3" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="DC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
