<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.254" x2="22.078" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.078" y1="0.254" x2="22.078" y2="25.832" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.078" y1="25.832" x2="0" y2="25.832" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.832" x2="0" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>!MR</text>
<text>V+</text>
<text>DS</text>
<text>LA</text>
<text>CL</text>
<text>!OE</text>
<text>V-</text>
<text>!MR</text>
<text>V+</text>
<text>Q*</text>
<text>LA</text>
<text>CL</text>
<text>!OE</text>
<text>V-</text>
<text>V</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>G</text>
<text>AtomSoftTech</text>
<text>595 Buddy</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AtomTech">
<description>PSP Joystick</description>
<packages>
<package name="SOIC16">
</package>
<package name="1X10">
</package>
<package name="1X07_SMT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="AtomTech" package="SOIC16" value="74XX595SOIC"/>
<element name="U$2" library="AtomTech" package="1X10" value="1X10"/>
<element name="U$3" library="AtomTech" package="1X07_SMT" value="1X7SMT"/>
<element name="U$4" library="AtomTech" package="1X07_SMT" value="1X7SMT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
