<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.524" x2="0" y2="19.304" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.304" x2="1.524" y2="21.336" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.524" y1="21.336" x2="28.448" y2="21.336" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="28.448" y1="21.336" x2="29.972" y2="19.558" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.972" y1="19.558" x2="29.972" y2="1.905" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.972" y1="1.905" x2="28.448" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28.448" y1="0" x2="1.397" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.397" y1="0" x2="0" y2="1.524" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<circle x="3.048" y="3.048" radius="2.032" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="3.048" y="18.288" radius="2.032" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="26.924" y="18.288" radius="2.032" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="26.924" y="3.048" radius="2.032" width="0.254" layer="20"/>
<text>0x69</text>
<text>0x68</text>
<text>Tinkerman 2017
AMG88XX BOARD
0.2.20170529</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>AD0</text>
<text>INT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="xose">
<packages>
<package name="AMG88XX">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="1X06_NO_SILK">
</package>
<package name="SJ_3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-Connector -2016">
<packages>
<package name="HW4-2.0">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AMG8833" library="xose" package="AMG88XX" value="AMG88XX"/>
<element name="C1" library="xose" package="0805" value="10uF"/>
<element name="C2" library="xose" package="0805" value="1uF"/>
<element name="C3" library="xose" package="0805" value="1.5uF"/>
<element name="JP1" library="xose" package="1X06_NO_SILK" value="M06"/>
<element name="JP2" library="Seeed-Connector -2016" package="HW4-2.0" value="4P-2.0"/>
<element name="R1" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R2" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R3" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R4" library="xose" package="0805" value="10K"/>
<element name="R5" library="xose" package="0805" value="20"/>
<element name="SJ1" library="xose" package="SJ_3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="INT">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$04"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$05"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$03"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$02"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$13"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$09"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="AMG8833" pad="P$06"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="AMG8833" pad="P$12"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="AMG8833" pad="P$10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
