<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="88.9" y1="26.035" x2="-0.305" y2="26.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.305" y1="26.035" x2="-0.305" y2="15.885" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.305" y1="15.885" x2="88.9" y2="15.885" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="15.885" x2="88.9" y2="26.035" width="0" layer="20"/>
<text>r_0_2</text>
<text>Component</text>
<text>Side</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>Knobs Quad</text>
<text>DIYDSP.com</text>
<text>V+</text>
<text>Gnd</text>
<text>6</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>Gnd</text>
<text>V+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mobb_con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dubstomp_AnalogManPots">
<packages>
<package name="ALPHA-2J4-SMALL_GFX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="mobb_con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="dubstomp_AnalogManPots" package="ALPHA-2J4-SMALL_GFX" value="ALPHA-2J4_SMALL_GFX"/>
<element name="P2" library="dubstomp_AnalogManPots" package="ALPHA-2J4-SMALL_GFX" value="ALPHA-2J4_SMALL_GFX"/>
<element name="P3" library="dubstomp_AnalogManPots" package="ALPHA-2J4-SMALL_GFX" value="ALPHA-2J4_SMALL_GFX"/>
<element name="P4" library="dubstomp_AnalogManPots" package="ALPHA-2J4-SMALL_GFX" value="ALPHA-2J4_SMALL_GFX"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="P1" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="P3" pad="P$2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="P4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="P1" pad="P$3"/>
<contactref element="P2" pad="P$3"/>
<contactref element="P3" pad="P$3"/>
<contactref element="P4" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="P1" pad="P$1"/>
<contactref element="P4" pad="P$1"/>
<contactref element="P2" pad="P$1"/>
<contactref element="P3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
