<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.352" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.352" y1="0" x2="22.352" y2="8.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.352" y1="8.88" x2="0" y2="8.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>In</text>
<text>+5v</text>
<text>out</text>
<text>+5v</text>
<text>Voltage Follower 11/11/17</text>
<text>Objects with Intelligence
LLC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="filip">
<description>Filip's custom library</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="filip" package="SOT23-5" value="MCP6001OT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INPUT" library="filip" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="filip" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
