<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="-2.54" x2="25.07" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="-2.54" x2="25.07" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="25.39" x2="5.08" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="25.39" x2="5.08" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="KK-156-4">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="KK-156-4" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="KK-156-4" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
