<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="65.786" x2="17.958" y2="65.786" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.958" y1="65.786" x2="17.958" y2="79.365" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.958" y1="79.365" x2="0.635" y2="79.365" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="79.365" x2="0.635" y2="65.786" width="0" layer="20"/>
<text>NRF-UEXT-ADAPT
2020 by SYLWESTER S.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="UEXT" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NRF" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS485" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="NRF" pad="1"/>
<contactref element="UEXT" pad="2"/>
<contactref element="RS485" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="UEXT" pad="1"/>
<contactref element="NRF" pad="2"/>
<contactref element="RS485" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="NRF" pad="3"/>
<contactref element="UEXT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="UEXT" pad="10"/>
<contactref element="NRF" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="NRF" pad="5"/>
<contactref element="UEXT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="NRF" pad="6"/>
<contactref element="UEXT" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="NRF" pad="7"/>
<contactref element="UEXT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="UEXT" pad="6"/>
<contactref element="NRF" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="UEXT" pad="4"/>
<contactref element="RS485" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="UEXT" pad="3"/>
<contactref element="RS485" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
